眼压计参数
核心参数标注“★”
一、技术参数：（设备核心性能指标）
1.1-60mmHg(包括在30/60mmHg量程自动切换）
2. 测量显示：1mmHg（平均值0.1mmHg）
3.对焦：全自动/手动
4.使用方式：操纵杆
5.固视灯：绿色内部固视灯
6.显示屏：≧8.5寸 彩色显示器，触摸屏
7.传感器：下颌托压力传感器、额托接触传感器，自动检测头部位置
8.移动范围：测量单元：前/后：40mm，左/右：90mm，上/下：30mm 下颌托：上/下：60mm
9.省电功能：5分钟/10分钟/15分钟/关（4级）
10.打印机：带有自动裁纸刀的热敏打印机具
11.数据接口：WIFI 、LAN、 USB、 RS-232C
★12.计量标准：设备应满足《中华人民共和国计量法》及相关管理办法关于强制检定的要求，并在质保期内通过法定计量检定机构的强制检定。若设备未能通过强制检定，制造商须承诺通过调试、部件更换或整机更换等方式，确保设备符合强制检定要求，保障其正常投入使用。
二、物理参数：（尺寸、重量、外形）
1.重量：≥20KG
三、电气参数：（设备电源要求）
1.工作电压：220-240V， 50/60Hz
1.非接触式眼压测量
四、需配置设备附件：
1.主机
2.电源线
3.打印纸
4.额托纸
5.屏幕清洁布
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五、售后服务 
1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。
2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。
3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。
4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。
5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。
6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费
质保时间
1、设备经过验收后整机质保不少于5年。
保修起止日期
1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

