设备技术参数
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	配置要求
	国产工控主机；内存：≥8GB；硬盘：≥256GBSSD；显示输出：VGA、HDMI。

	2
	软件模块
	自助机具备自助挂号、预约挂号、预约取号、自助缴费、报告打印、凭条补打、电子发票打印模块。满足与现有自助机系统无缝对接，涉及接口费用由中标方承担。

	3
	显示模块
	液晶尺寸≥32.0"，显示比例：16:9，触摸屏接口：USB，触摸响应时间≦14ms,最佳分辨率≥1920x1080@60Hz，对比度相当或优于1200:1；视频输入接口:VGA\HDMI；触摸屏类型:投射式防暴电容屏；触屏接口：USB；触摸屏硬度≥6H;触击测试≥50,000,000次。

	4
	社保卡读卡器
	插卡方式：半插卡式；卡片规格：宽53.92～54.18mm，长85.47～85.90mm，厚度0.76～1mm,出厂标准0.76mm；寿命：微动开关≥50万次，IC卡下压装置和IC卡触针≥30万次；错误概率：标准IC卡读写卡出错概率小于1/1000。

	5
	条形码扫码模块
	识读模式：CMOS；识读精度：≥10mil；识读景深：0mm~100mm；带蜂鸣器提示。

	6
	身份证读卡器
	符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》,兼容ISO-14443(TYPE-B)标准；适用于多种平台；阅读距离：0-3cm；读卡速度：<1s。

	7
	凭条打印模块
	打印方式：行式热敏,打印密度：≥8点/mm,打印速度：≥150mm/s,纸宽：79.5±0.5mm,纸处理方式：自动切纸,纸仓宽度：≥80mm,支持防堵功能，支持蜂鸣器。

	8
	报告打印模块
	行式热敏打印；分辨率：≥200DPI；打印宽度：需支持210mm；纸张：宽150～216mm，厚0.06～0.15mm，卷纸直径不小于180mm；打印速度：不低于150mm/s；进纸方式：需支持自动吸纸；切纸方式：全切/半切；切刀寿命：≥100万次；打印寿命：≥100km,单点发热次数5000万次；打印监控：需支持缺纸、取纸、黑标定位、纸将尽状态实时检测；工作电压：DC24V，2.5A。

	9
	通信接口
	需支持6个RS232、8个以上的USB接口。

	10
	灯带提示
	需支持对各读卡口，出纸口等，提供灯带提示，提示用户，注意相应出入口的闪烁显示。

	11
	电磁门锁
	需支持RFID电磁门锁，保证专用门禁卡才可以打开机柜前后柜门

	12
	远程开关机模块
	需支持远程开关机，管理人员可以通过管理后台，对单台或者批量设备进行远程开关机操作（不是休眠）。

	13
	语音提示模块
	需支持语音提示能力，当检验报告出纸时，可以支持声光提示。提示内容：您的报告已打印，请尽快取出。

	14
	可控氛围灯带
	需支持机身可控氛围灯带，当设备出现如打印机故障，缺纸等状态时，机身的氛围灯（非功能模块）带显示为红色异常状态。当机器恢复正常工作状态时，机身氛围灯带可显示为正常工作状态。

	15
	医保自动升级功能
	医保模块，支持自动升级能力。当医保平台升级时，可以支持所有自助机的医保自动升级功能。
提供相应的官方证明材料，如软件著作权、实用新型证明、发明专利等

	16
	电源模块
	直流输出范围12V,0～8.5A；输出电压精度±1%；纹波120mVp-p；效率88%；输入电压范围85～264VAC/120～373VDC；输入浪涌电流冷启动,230V时为50A；电压调整范围10.2～13.8V；启动上升保持时间230VAC满载时500ms,30ms,55ms/115VAC满载时500ms,30ms,10ms；漏电流<0.75mA/240VAC；过载保护过电流点在110%～150%，自动检测,自动复原；过电压保护13.8～16.2V时关断输出电压,重启复原。

	17
	漏电保护
	漏电保护器+船型开关；主要功能：过载、短路、剩余电流动作；机械寿命：≥20000次；电气寿命：≥10000次。

	18
	功放音响
	内置专业功放电路板，采用双立体声输出架构；
适配负载为阻抗 8Ω、额定功率 10W 扬声器；
语音播放音质清晰，可稳定输出语音提示，实现对现场操作人员的清晰操作引导。

	19
	服务要求
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